|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benchmark** | **TPR in 1** | **TPR in Ours** | **TNR in 1** | **TNR in Ours** |
| RS232-T1000 | 53 | 53 % | 31 | 73 % |
| RS232-T1100 | 58 | 68 % | 27 | 69 % |
| RS232-T1200 | 80 | 87 % | 26 | 66 % |
| RS232-T1300 | 89 | 89 % | 26 | 73 % |
| RS232-T1400 | 83 | 83 % | 22 | 74 % |
| RS232-T1500 | 83 | 60 % | 24 | 72 % |
| RS232-T1600 | 89 | 78 % | 26 | 73 % |
| s15850-T100 | 93 | 49 % | 66 | 65 % |
| s35932-T100 | 93 | 58 % | 60 | 50 % |
| s35932-T200 | 100 | 65 % | 59 | 53 % |
| s35932-T300 | 27 | 96 % | 58 | 50 % |
| s38417-T100 | 100 | 43 % | 76 | 68 % |
| s38417-T200 | 73 | 14 % | 76 | 68 % |
| s38417-T300 | 100 | 58 % | 72 | 67 % |
| s38584-T100 | 100 | 100 % | 62 | 72 % |
| s38584-T200 | 94 | 85 % | 64 | 64 % |
| s38584-T300 | 89 | 99 % | 66 | 45 % |